Приложение № 3 к договору от \_\_.\_\_.2017г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**на выполнение строительно-монтажных работ по устройству детского скалодрома на объекте «Семейный кампус»**

1. **Общие сведения**

**Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (ООО «ОДПС Сколково»)

**Местонахождение заказчика:** ул. Луговая, д.4, кор.2, территория инновационного центра «Сколково», г. Москва, Российская Федерация, 143026

**Режим работы:** понедельник – пятница с 8-30 до 17-30, суббота и воскресение – выходные.

**Сведения об объекте:**

«Семейный кампус» представляет собой начальную школу на 500 учеников в блоке с детским дошкольным учреждением на 200 детей. Общая площадь объекта 22300 м2. Этажность – 2 (ДДУ) и 3 (школа). Площадь земельного участка – 3,21 Га. Площадь застройки – 10,4 тыс.м2, площадь территории под благоустройство – 21,7 тыс.м2. Объект в стадии завершения строительства.

Расположение объекта «Семейный кампус» - г. Москва, ИЦ «Сколково», район D2.

Источник финансирования – средства Фонда ИЦ «Сколково».

1. **Качественные, функциональные и технические характеристики объекта закупки**

**Качественные характеристики объекта закупки:**

Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям проектной документации, нормативной документации РФ, Зеленому кодексу ИЦ «Сколково».

Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия правилам ФСР (Федерации Скалолазания России).

На момент поставки товар должен быть в заводской упаковке.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был ранее в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар передается Покупателю со всеми необходимыми сертификатами и прочими сопровождающими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ: при применении полимерных покрытий и материалов они должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение на применение в дошкольных учреждениях.

**Технические характеристики объекта закупки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Габариты | Ширина – до 5,5 м  Высота – до 7,5 м  Максимальное отклонение самого выступающего элемента относительно плоскости лазания – не более 1 м |
| Основные характеристики | Скалодром размещается в спортивном зале детского сада: помещение 1047.  Тип: универсальный скалолазный стенд.  Оборудование должно быт рассчитано на детей от 3 до 7 лет.  Несущие конструкции должны быть выполнены из негорючих материалов.  Несущие конструкции должны иметь высококачественное антикоррозийное покрытие (холодное цинкование или порошковая окраска). Монтаж системы к строительным конструкциям и отдельных элементов системы друг с другом осуществлять на болтовых или анкерных соединениях, исключить проведение сварочных работ на объекте.  При применении полимерных покрытий и материалов они должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение на применение в дошкольных учреждениях.  Зоны безопасности и оборудование должно соответствовать Правилам Федерации скалолазания России (ФСР).  При проведении тестов по методикам Правил ФСР поверхностные элементы скалодрома не должны трескаться или разрушаться, разрываться или ломаться.  В комплект поставки включить:  - металлический каркас, комплект крепежа к несущим конструкциям здания;  - травмобезопасная лазательная поверхность с комплектом крепежа;  - зацепы различных форм и размеров от 5 до 10 шт. на 1 м2 (количество уточнить при согласовании визуального оформления скалодрома);  - станция верхней страховки с монтажным комплектом с кронштейном для крепежа автоматической страховки – 3 комплекта;  - страховочное снаряжение рассчитанное на детей от 3 до 7 лет. – 3 комплекта.  В стоимость монтажа включить затраты на средства подмащивания, уборку и вывоз мусора, проведение испытаний креплений конструкции и точек страховки. |

Примечания:

1. Перед изготовлением произвести фактические замеры стены для размещения скалодрома, разработать проект каркаса и фасадной поверхности.
2. Визуальное оформление скалодрома, количество и место размещение зацепов перед изготовлением согласовать с Заказчиком.
3. **Исходные данные**

1. Визуализация помещения 1047 (Спортивный зал д/с).

1. **Гарантийный срок, срок поставки и монтажа оборудования**

Гарантийный срок: не менее 2 лет.

Срок поставки и проведения монтажных работ – 37 календарных дней с момента подписания договора.

|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»  Генеральный директор  Заказчик: ООО «ОДПС Сколково» | «СОГЛАСОВАНО»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.С. Савченко/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. | М.П. |