Приложение № 3.1 к договору от \_\_.\_\_.2017г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций лестниц в помещениях водоподготовки на объекте «Технопарк по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1 (комплекс работ № 2)

**Лестницы металлические в осях Г6/В15, Г6/В40**

**г. Москва**

**2017г.**

**Назначение здания**

Здания 3a, 3b, 3с Технопарка ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли.

**Назначение задания**

Обеспечить нормальное и безопасное функционирование объекта с учетом эксплуатации металлоконструкций.

**Цель**

Выполнить строительно-монтажные работы по устройству металлических лестниц в осях Г6/В15, Г6/В40 в помещениях водоподготовки соответственно 2В BS 01 202, 2B BS 01 602.

**Требования**

Произвести строительно-монтажные работы по устройству металлических лестниц в осях Г6/В15, Г6/В40 в соответствии с утвержденными решениями стадии «РД» и листами авторского надзора.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём  На 3 лестницы | Примечания |
| **1** | Металлические лестницы в осях Г6/В15, Г6/В28, Г6/В40 | 2 |  |  |
|  | Швеллер 16П ГОСТ 8240-89 сталь С255 | тн. | 0,1633 |  |
|  | Прокат t=10 мм ГОСТ 19903-74. Сталь С255 | тн. | 0,02 |  |
|  | Прокат t=8 мм ГОСТ 19903-74. Сталь С255 | тн. | 0,0133 |  |
|  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93. Сталь С255 | тн. | 0,2233 |  |
|  | Лист рифленый чечевица по ГОСТ 8568-77 t=6 мм. С255 | тн. | 0,280 |  |
|  | Трубы прямоугольные 50х25х3 ГОСТ 54157-2010. Сталь С255 | тн. | 0,03467 |  |
|  | Трубы прямоугольные 40х25х3 ГОСТ 54157-2010. Сталь С255 | тн. | 0,080 |  |
|  | Трубы прямоугольные 30х15х3 ГОСТ 54157-2010. Сталь С255 | тн. | 0,150 |  |
|  | Установка распорных анкеров HST-3 M16x145 45/25 | шт. | 8 |  |
|  | Установка распорных анкеров HST3 M12x255 180/160 | шт. | 6 |  |
|  | Огрунтовка металлических конструкций ГФ 021 (ГОСТ 25129-82) в 2 слоя | м2 | 128,0 | Площадь учтена за 2 слоя |
|  | Окраска эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) в 2 слоя | м2 | 128,0 | Площадь учтена за 2 слоя |

Приложения:

1. Авторские решения – на 1 листе (лист 924 АН КЖ3).

2. Лист 91 КЖ3 рев.10к

|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»  Генеральный директор  Заказчик: ООО «ОДПС Сколково» | «СОГЛАСОВАНО»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.С. Савченко/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. | М.П. |