Приложение № 1 к Извещению

№ 16-50104/\_\_\_ от \_\_.10.2016

Приложение № 3

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Техническое задание**

на выполнение комплекса работ по поставке, монтажу и проведению пусконаладочных работ мостового опорного крана для объекта «Технопарк» 1 этап строительства (здания 3А, 3В, 3С)

1. **Перечень, наименование и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки:**

Поставка, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по монтажу мостового опорного крана.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Объём** |
| 1 | Направляющие кранового пути (квадрат 40\*40 по 5,8 м) | шт. | 20 |
| 2 | Монтаж направляющих кранового пути в проектное положение (крепление к подкрановой балке с помощью сварки) | м/п | 102 |
| 3 | Кран мостовой электрический опорный однобалочный г/п 2 тн. пролет 8 метров, с частотным управлением | шт. | 1 |
| 4 | Таль электрическая 13Е104213М г/п 2тн, в/п 9 метров (микроподъем +микропередвижение) | шт. | 1 |
| 5 | Радиоуправление TELECRANE F24-6D | шт. | 1 |
| 6 | Монтаж и пусконаладка крана с талью электрической и радиоуправление | шт. | 1 |
| 7 | Троллейный шинопровод закрытого типа HFP-4 | м/п | 52 |
| 8 | Токосъемник HFP-4 | шт. | 1 |
| 9 | Установка троллейного шинопровода | м/п | 52 |
| 10 | Частотный преобразователь с резистором | шт. | 2 |

1. **Сроки выполнения работ:**

не более 45 календарных дней с даты подписания договора.

1. **Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/работ/услуг, к обслуживанию товара:**

Гарантийный период на поставляемое оборудование составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки. В течение гарантийного периода Поставщик устраняет недостатки и дефекты за свой счёт.