**Приложение № 1**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Состав объекта** | | | |
| комплекс инженерно-технических средств охраны (ИТСО), ДГУ,  (в том числе демонтированное оборудование) | | | |
|  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Временное заграждение с ИТСО и освещением** | | |
| 1.1 | Пункт телевизионного наблюдения (коммутатор Jet Net , сетевой охранный контроллер с блоком питания АС-08 ) | шт. | 77 |
| 1.2 | Купольная сетевая PTZ-камера (разрешение HDTV 1080p при 25/30 кадрах в секунду) | шт. | 77 |
| 1.3 | Передатчик (габарит. Трансивер) | шт. | 24 |
| 1.4 | Прожектор круглосимметричный UMC 400 | шт. | 7 |
| 1.5 | Прожектор круглосимметричный UMC 250 | шт. | 55 |
| 1.6 | Прожектор круглосимметричный UMC 150 | шт. | 4 |
| 1.7 | Прожектор круглосимметричный UMC 70 | шт. | 13 |
| 1.8 | Прецизионный сенсорный кабель | п.м. | 8 854 |
| **2.** | **Оборудование КПП (№№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, "Сетунька", "Паровоз") и Караульного городка** | | |
| 2.1 | Считыватель пластиковый, стандарта карт EM-Marine и HID для контроллеров серии NC | шт. | 36 |
| 2.2 | Считыватель proximity карт дальнего действия | шт. | 44 |
| 2.3 | Считыватель вандалозащищенный (уличный) накладной NR-EH05, | шт. | 26 |
| 2.4 | Считыватель настольный для ввода карт на ПК, стандарт EMM/HID | шт. | 7 |
| 2.5 | Цветной принтер карт для двусторонней печати на пластиковых картах | шт. | 7 |
| 2.6 | Картоприемник | шт. | 9 |
| 2.7 | IP-камера внешняя | шт. | 21 |
| 2.8 | IP-камера внутренняя | шт. | 34 |
| 2.9 | USB Вебкамера | шт. | 6 |
| 2.10 | Видеосервер | шт. | 10 |
| 2.11 | РПУ "Астра РИ" с АФУ | шт. | 7 |
| 2.12 | Двухзонный внешний анализатор | шт. | 32 |
| 2.13 | Детектор ИК-активный | шт. | 7 |
| 2.14 | Воздушная тепловая завеса | шт. | 40 |
| 2.15 | Зонный расширитель на 8 шлейфов для AC-08 | шт. | 4 |
| 2.16 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | шт. | 10 |
| 2.17 | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | шт. | 12 |
| 2.18 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 17 |
| 2.19 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | шт. | 102 |
| 2.20 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 33 |
| 2.21 | Интерфейс Гигабитный GLC-С-LH-SM | шт. | 40 |
| 2.22 | ИБП 20 кВА со встроенными батареями C-NXC/20/5/9/4 (Chloride) | шт. | 1 |
| 2.23 | Источник бесперебойного питания | шт. | 24 |
| 2.24 | Источник вторичного электропитания резервированный | шт. | 9 |
| 2.25 | Источник вторичного электропитания резервированный (считыватели дальнего действия) | шт. | 9 |
| 2.26 | Источник вторичного электропитания резервированный (считыватели дальнего действия) 4 выхода по 1 А. 2 АКБ 7—12 Ач. Регулировка выходного напряжения. | шт. | 13 |
| 2.27 | Коммутатор Catalyst | шт. | 11 |
| 2.28 | Комплект шлагбаума: стрела 6 – 8 метров, автоматика Стрела круглого сечения, Крепление для стрелы, Опора для стрелы. | кт. | 36 |
| 2.29 | Обогреватель для шлагбаума 200 Вт | шт. | 36 |
| 2.30 | Контактор модульный 220В, 24А | шт. | 10 |
| 2.31 | Кроссовое устройство | шт. | 5 |
| 2.32 | Лазерный принтер | шт. | 2 |
| 2.33 | Металлодетектор общего назначения | шт. | 18 |
| 2.34 | Монитор ЖК, 19" | шт. | 46 |
| 2.35 | Монитор ЖК, 22" | шт. | 8 |
| 2.36 | Настенный кондиционер General Climate | шт. | 1 |
| 2.37 | Настенный кондиционер Samsung Boracay | шт. | 20 |
| 2.38 | Сплит-система Samsung | шт. | 3 |
| 2.39 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт. | 33 |
| 2.40 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | шт. | 10 |
| 2.41 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 29 |
| 2.42 | Прожектор уличный 150 ВТ | шт. | 6 |
| 2.43 | Прожектор уличный 250 ВТ | шт. | 26 |
| 2.44 | Прожектор уличный светодиодный | шт. | 26 |
| 2.45 | Рабочая Станция АРМ бюро пропусков | кт. | 4 |
| 2.46 | Рабочая Станция АРМ оператора | кт. | 16 |
| 2.47 | Сервер СКУД, ОС (основной и резервный) | шт. | 2 |
| 2.48 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, Входы: RTE (запрос на выход), DC (геркон двери), внешний датчик. 32000 ключей, функция охраны, "Antipassback", одно /двухсторонний проход, в корпусе с БП | шт. | 30 |
| 2.49 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, Входы: RTE (запрос на выход), DC (геркон двери), внешний датчик. 5000 ключей, функция охраны, "Antipassback", одно /двухсторонний проход, в корпусе с БП | шт. | 15 |
| 2.50 | Сетевой контроллер на одну точку прохода, два считывателя, 102000пользователей/ 53000 событий, возможно подключения 2-х охранных дачиков, в корпусе с БП. | шт. | 9 |
| 2.51 | Сетевой охранный контроллер, 8 шлейфов с возможностью расширения до 16, RS-485, в корпусе с БП | шт. | 13 |
| 2.52 | Сумеречный выключатель 4-х функциональный 15A | шт. | 10 |
| 2.53 | Центральный контроллер сети для подключения контроллеров к сети Internet, 2 канала RS-485 | шт. | 13 |
| **3.** | **Дизель генераторы** | | |
| 3.1 | Дизель генераторы | шт. | 10 |

**ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

ООО «ОДПС Сколково»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Савченко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

м.п. м.п.