**Техническое задание.**

1. **Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:**

Вырубка зеленых насаждений и утилизация древесных отходов по адресу: Россия, **Московская** область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Луговая, 4.

**Работы в следующем составе:**

* Обследование территории с целью определения оптимальной технологии;
* Ограждение площадок вырубки;
* Установка знаков безопасности;
* Шурфовка инженерных коммуникаций в присутствии собственников сетей (при необходимости);
* Согласование на производства работ вблизи инженерных коммуникаций с собственниками этих коммуникаций;
* Подготовка и согласование с Заказчиком плана производства работ.
* Вырубка всех деревья и кустарники в соответствии с Ведомостью деревьев и кустарников подлежащих вырубке;
* Распиловка деревьев;
* Выкорчевывание пней;
* Погрузка на автотранспорт порубочных остатков;
* Вывоз и утилизация в установленном законодательством порядке все вырубленные кустарники, деревья, пни с предоставлением отчетных и подтверждающих документов;
* Выравнивание и благоустройство территории после проведения работ включая засыпку ям, а также траншей и канав, образованных техникой.

***При подаче заявки, Участник процедуры закупки указывает единичные расценки работ в соответствии с таблицей, с указанием технологии производства работ.***

**Стоимость вырубки деревьев (в стесненных условиях)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Тип дерева*** | ***Диаметр ствола (на высоте 50 см от земли), руб/шт*** | | | | | | | | | | | | |
| *до 20 см* | | | *21-30 см* | *31-40 см* | *41-50 см* | | *51-60 см* | *61-70 см* | *71-80 см* | | *> 81 см* | |
| *Одноствольное прямое дерево мягкой породы* |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| *Одноствольное раскидистое или многоствольное дерево мягкой породы* |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| *Одноствольное прямое дерево твердой породы* |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| *Одноствольное раскидистое или многоствольное дерево твердой породы* |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| **Стоимость раскорчевки пней** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Тип дерева*** | ***Диаметр пня, см (на высоте 10 см от земли), руб/шт*** | | | | | | | | | | | | |
| *до 20* | | *21-30* | | *31-40* | | *41-50* | | *51-60* | | *61-70* | | *71-80* | *> 81* |
| *Одноствольное прямое дерево мягкой породы* |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| *Одноствольное раскидистое или многоствольное дерево мягкой породы* |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| *Одноствольное прямое дерево твердой породы* |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| *Одноствольное раскидистое или многоствольное дерево твердой породы* |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Стоимость вывоза порубочных остатков** | | | | | | |
| *Перемещение, погрузка, вывоз и утилизация порубочных остатков и пней (контейнеры 8 куб.м.)* | | *Руб/куб.м.* | | | | |
| **Стоимость восстановления озеленения в местах порубки и раскорчевки** | | | | | | |
| *Засыпка грунтом* | | *Руб/куб.м.* | | | | |
| *Посадка травы* | | *Руб/м.кв.* | | | | |
|  | |  | | | | |

1. **Требования к техническим и функциональным характеристикам,** к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

Применение максимально безопасных средств и методов выполнения работ. Работы производятся на территории действующего Объекта, в местах, где находятся люди, а также с учётом того, что в указанных местах проводятся другие работы (например, уборка территории, благоустройство, ремонтные работы), что требует особых условий работы и обеспечение максимальной безопасности людей при проведении работ.

При подготовке предложений необходимо учитывать, что работы будут производиться в стесненных условиях в связи с тем, аварийные деревья, подлежащие вырубке находятся в окружении здоровых, и подъезд к ним невозможен, на парковках размещается частный автотранспорт. Необходимо предусмотреть гибкий график выполнения работ без нарушения режима работы объекта, связанного с шумными работами.

Срок проведения работ 20 календарных дней

1. **Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): не предусмотрены**;
2. **Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:**

* Наличие в штате компании собственной команды специалистов.
* Иметь опыт работы на существующем рынке предоставляемых в соответствии с договором услуг не менее 3 (трёх) лет;
* Наличие квалифицированного персонала, имеющего все необходимые разрешения на работу в соответствии с законодательством РФ;
* наличие не менее 2 реализованных аналогичных проектов.
* Наличие собственного оборудования и техники